**SHACMAN**

**X3000 6×4 Шасси Основные характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C:\Users\shakeh.manucharyan\Desktop\PHOTO-2023-03-16-13-52-37 (1).jpg**  **(The** [**picture**](javascript:;)[**for**](javascript:;)[**reference**](javascript:;)**）** | | |
| Колесная формула | | 6×4 |
| Вес | Снаряженная масса, кг | 9460 |
| Максимальная масса, кг | 16000 |
| Габаритные размеры | Д / Ш / В, (мм: ) | 9700×2490×3075±30 |
| Колесная база, мм | 4375+1400 |
| Колея передних / задних колес, мм: | 1525/2400 |
| Производительность | Максимальная скорость, км/ч: | 100 km/h |
| Mодель | Производитель | WEICHAI POWER |
| Mодель | WP10.340E22 |
| Мощность (кВт/л.с.) | 250/340 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) | 1400/1000-1400 |
| Рабочий объем, Л | 9.726L |
| Экологический стандарт | Euro Ⅱ |
| Воздушный фильтр | FLEETGAURD | |
| Сцепление | Тип: | Однодисковое c диафрагменной пружиной |
| Диаметр мм: | φ-430 Made in China |
| Привод: | Механический тип, гидравлический с пневмоусилителем |
| Коробка передач | Марка | FAST |
| Mодель | 12JSD200TA-B+QH50 |
| Тип управления | Механическая |
| Кол-во передач | 12-вперед и 2-назад скорости |
| Распределение полный массы по осям | Марка | HANDE |
| - на переднюю ось, кг: | 7500kg × 1， MAN tech turning axle |
| - на заднюю ось, кг: | 13000kg × 2 Ведущий мост MAN tech, ведущий мост с двойным редуктором, межколесный внутренний дифференциал и блокировка дифференциала,， |
| Передаточное число: | 4.769 |
| Тормозная система | Тип: | Барабанный тормоз |
| Рабочая: | С двухконтурным пневматическим тормозом |
| Стояночная: | Пружинный тормоз с усилителем, действующий на заднее колесо |
| Ретардер | FAST FHB400 |
| Система воздуха | Клапаны | WABCO Brand |
| Рулевое управление | Тип: | Шаровой гидроусилитель руля со встроенным контуром |
| Подвеска самосвала | Передняя: | Передняя подвеска с многодисковой рессорной подвеской |
| Задняя: | Задняя подвеска с многодисковой рессорной подвеской |
| Шины | Тип(стандарт) | 315/80R22.5×10+1  **запаска** triangle brand |
| Электрическая система | Аккумулятор: 165 Ач×2, 24 В, необслуживаемый аккумулятор | |
| Топливный бак | Емкость топливного бака, (Л) | 600L |
| Кабина | Тип | SHACMAN X3000 Flat CAB |
| Устройства кабины | С золотым логотипом, автоматическим кондиционером, электрическим стеклоподъемником, сиденьем с подушкой безопасности и ремнями безопасности, четырехточечной пневматической подвеской кабины, ручным реверсированием кабины, защитой от солнца, радио с MP3, полкой для запасного колеса. |